**ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОКРЫТИЯ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ**

**ПЕРЛАТО (PERLATO)** – **декоративное покрытие для имитации шелковой ткани ХИТ ПРОДАЖ !!!**

## НАЗНАЧЕНИЕ: это декоративное финишное покрытие для внутренних работ для сухих помещений, с металлизированными пигментами. Perlato придает стенам эффект гладкой шелковой ткани и идеально подходит как для классического, так и для современного интерьера. Главной особенностью Perlato является способность имитировать сияющий жемчужный оптический эффект, подобный шелковистой поверхности, благодаря изменению угла отражения света. Материал изготовлен на водной основе, не имеет запаха, абсолютно не токсичен. Наносится на различные виды предварительно подготовленных поверхностей: на бетон, цементные и гипсовые штукатурки, гипсокартон. Цветовая гамма – серебро + колеруется любыми органическими красителями по системе Crost, NCS, Ambiance.

**СВОЙСТВА: состав готов к применению, экологически безопасен, паропроницаем, имеет высокую адгезию, не выцветает под воздействием УФ-излучения, пригоден к влажной очистке, не воспламеняется. Имеет высоко выраженную декоративность, видна творческая составляющая, увеличивающая ценность покрытия, со временем не теряет свою актуальность.**

**ПРИМЕНЕНИЕ**: Работы следует проводить при температуре от +15 до +36С и влажности воздуха не более 80%. При работе следует использовать следующие инструменты: Валик (средний ворс) и шпатель из нержавеющей стали. Подготовка поверхности должна соответствовать стандарту К4 по Таблице 7.5 СП 71.13330.2017 (см. стр.32 каталога). Поверхность должна быть сухой, ровной, прочной, очищенной от пыли, высолов, жиров, известкового налета и других загрязнений. Новые цементные поверхности должны быть выдержаны в течение 30 дней. По необходимости выровнять поверхность c помощью финишной шпаклевки. Для лучшей адгезии рекомендуется обработать основание грунтом Crost fix Primer ( высыхает за 1-2 часа). Далее наносится слой краски Crost interior white валиком в два слоя с промежуточной просушкой 1,5 часа каждый слой. Затем нанесите слой декоративного покрытия Crost Perlato в один слой шпателем из нержавеющей стали. Начинать наносить покрытие можно с любого угла помещения, через несколько минут после нанесения разровняйте поверхность хаотичными движениями. Также поверхность можно легко отреставрировать, нанеся материал только на определенное место, требующее корректировки.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ**: Не смешивать с другими шпатлевками, грунтовками и растворителями. Разбавлять только водой. При попадании в глаза обильно промыть водой. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в хорошо проветриваемом помещении.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состав** | Натуральные смолы в водной дисперсии, органические, неорганические и специальные металлические пигменты | **Время высыхания при +20С и влажности не более 75%** | На отлип-1-1,5 часа, на перекрас 7-8 часов, до возможности мокрой очистки-7 дней | **Срок хранения в заводской таре** | 5 лет |
| **Расход** | 0,15-0,2 кг/кв.м. | **Очистка инструмента** | водой | **Срок эксплуатации покрытия** | Не менее 10 лет |
| **Температура применения** | От +15С до +36С и влажность не более 80% | **Упаковка** | 1 кг и 5 кг | **Утилизация** | После использования тару утилизировать как бытовые отходы |
| **Температура транспортировки и хранения** | От +5С до +36С | **Инструменты** | Валик (средний ворс), шпатель из нержавеющей стали, кельма | **Способ нанесения** | Только вручную |
|  |  | **Промежуточный слой** | Interior White в 2 слоя | **Цветовая гамма** | Серебро + колеруется любыми органическими красителями |